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[bookmark: _GoBack]关于呼玛县瑞和种植专业合作社建设项目环境影响报告表的批复
呼玛县瑞和种植专业合作社：
你单位报送的由黑龙江省麟皓环保科技有限公司编写的《呼玛县瑞和种植专业合作社建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，现批复如下：
一、项目基本情况
本项目位于黑龙江省大兴安岭地区呼玛县三卡乡。建设性质为新建。本项目总占地面积为39522m2，本项目建设内容主要为1座综合室、2座原粮库、1座干粮库、10座圆形原粮筒仓、1座热风炉房及配套生产设施等，热风炉房内新建1台720万Kcal/h燃生物质热风炉配套1座600t/d烘干塔，建成后年烘干玉米原粮3.6万t。本项目总投资200万元，其中环保投资26.6万元，环保投资占比为13%，施工期为2026年11月-2026年12月。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作
（一）本项目运营无生产废水，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。
（二）本项目运营期热风炉废气经布袋除尘器（除尘效率99.6%）处理后由15m高烟囱（DA001）排放，废气污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中二级标准限值要求。灰渣采取密封袋收集，贮存在封闭式灰渣库内，灰渣转运车辆采取苫盖措施，通过以上治理措施使工业炉窑周边颗粒物无组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3要求。
本项目运输车辆采取苫盖措施，装卸过程中采取车间封闭+减小装卸高度、输送过程采用封闭输送带进行输送、清选工艺采用封闭式清理筛、烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，通过以上治理措施使厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。
（三）本项目运营期噪声主要来自热风炉、风机等设备运行。选用低噪声设备，通过减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。
（四）本项目运营期固体废物主要为生活垃圾与生产废物。生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一处理；杂质与装卸、输送、筛分、烘干塔收集粉尘等集中收集，定期外售建材企业综合利用；热风炉灰渣集中收集，外售有机肥料企业作为原料使用。布袋除尘器产生的废布袋一般每两年更换一次，废布袋由厂家更换回收处理，厂内不暂存。设备维修、保养产生的废润滑油、废油桶、含油抹布及棉纱手套收集至危险废物贮存库，定期交由有资质单位处理。
三、该项目必须符合所在地国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证要求，并按证排污。
六、由呼玛生态环境局综合执法队组织开展该项目事中事后监管工作。


大兴安岭地区呼玛生态环境局
2026年10月14日

1

